{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["案例"],"not_rendered":{"defined_names":3},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"案例","index":0,"n_rows":23,"n_cols":5,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,4],[22,0,22,1]]}
["2024年广东省应用场景典型案例"]
["序号","应用场景案例名称","应用场景案例简介","应用场景案例价值","参与单位"]
[1,"大吉沙岛无人化智慧农场应用场景","    华南农业大学黄埔创新研究院、隆平农业科技黄埔研究院等单位将智慧农机装备与数字农业技术整合运用到智慧农场应用场景中，在广州市黄埔区打造了大吉沙岛智慧农场。\n    农业农村现代化是建设农业强国的根基，推进农业现代化是实现高质量发展的必然要求。传统农业生产效率低、劳动强度大、资源消耗大，易造成耕地资源的浪费和环境污染。\n    在该应用场景中，为提高农业生产效率，引入了无人驾驶旋耕机、水稻直播机、喷雾机、收获机等多类型智能农机装备，实现了水稻生产耕、种、管、收全过程无人化智能作业与管理。为提升资源利用效率，实现精准水肥管理，通过部署物联网、智能传感等农业数字化设备，并依托智能化农业管理系统，实现了对农业生产全流程的监控和管理，为农业提供精准决策支持。\n    在该应用场景中，智慧农场解决方案实现了全过程“可视化+数字化+智能化+无人化”作业与管理，在生产效率、环境友好度方面有较大优势，其运用有效提升了农业生产的综合能力。在生产效率方面，智慧农场解决方案应用后农作物产量提升约15%，生产成本整体降低10%—20%。在环境友好方面，有效降低化肥、农药的使用量，降低了环境污染风险。","    农业现代化持续提速，农业生产中的智能化需求不断增加，预计到2027年，全国智慧农业相关市场规模将超过1200亿元。大吉沙岛智慧农场在提高农业生产效率、提升农产品产量与品质、减少环境污染等方面具有显著优势，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速无人化智慧农场的推广。","华南农业大学黄埔创新研究院、隆平农业科技黄埔研究院\n联系人：张明华\n联系方式：13825140912"]
[2,"南方医科大学珠江医院机器人辅助腹腔镜微创手术应用场景","    深圳市精锋医疗科技股份有限公司联合南方医科大学珠江医院，率先将手术机器人引入腹腔镜微创手术应用场景中，形成了机器人辅助腹腔镜微创手术创新解决方案。\n    腹腔镜手术是重要的微创手术技术。在腹腔镜微创手术应用场景中，传统腹腔镜手术设备在腹腔内图像采集处理与展示、手术器械灵活度等方面存在不足，影响手术实施效果。\n    在该应用场景中，通过整合运用国产先进CMOS（互补金属氧化物半导体）传感器、3D双目立体视觉调整算法、增强图像算法等新技术，为主刀医生提供腹腔内实时3D立体图像，有效提升了手术视野。通过引入高性能芯片提供算力支撑，配合创新设计的拥有7个自由度的可转腕手术器械等，实现了对医生手部震颤等有效过滤并大幅提高了器械灵活度，实现了100%复刻主刀医生手部动作。   \n    在该应用场景中，机器人辅助腹腔镜微创手术解决方案在缩短手术时间、减少术中出血、缩短术后恢复时间方面具有显著优势，其运用有效地提高了腹腔镜微创手术的安全性和效率。以南方医科大学珠江医院应用为例，采用机器人辅助腹腔镜微创手术解决方案手术平均时长缩短17%（前列腺根治术），患者术中出血量下降17%（肾部分切除术），患者平均住院周期下降40%。","    机器人辅助腹腔镜微创手术在泌尿外科、妇科、普外科、胸外科等科室，具有广阔的应用空间。目前，全国机器人辅助腹腔镜微创手术设备仅300余台，人均设备数量为466万人/台，显著低于美国的5.3万人/台。未来数年，机器人辅助腹腔镜微创手术设备市场规模预计超百亿元。精锋医疗机器人辅助腹腔镜微创手术设备，打破了该领域进口产品垄断，降低了价格门槛，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速机器人辅助腹腔镜微创手术设备的推广应用。","深圳市精锋医疗科技股份有限公司\n联系人：陈文鑫\n联系方式：18688836848"]
[3,"广州高新区高安全性、大容量液流电池用户侧储能应用场景","    广州高新区能源技术研究院有限公司将全钒液流电池解决方案应用于用户侧储能应用场景中，建设了华南地区首个高安全性、大容量全钒液流电池用户侧储能电站。\n    储能系统是现代能源体系的重要组成部分，不同类型用户对储能设施的需求差异大。在制造业园区用户侧储能应用场景中，对储能系统的安全性、容量、使用灵活性等有较高要求。\n    在该应用场景中，创新采用新型稀酸水性材料作为电解液，其化学惰性较强，自身不易燃且具有阻燃性，从而使电池系统整体具备了较高的安全性。创新电池结构设计，电解液储罐和反应电堆分离，从而实现了储能系统容量和功率的解耦，可根据需求调整电解液体积和电堆数量，从而实现储能系统容量、功率的灵活调节。\n    在该应用场景中，全钒液流电池解决方案在使用安全性、使用寿命、环境友好性等方面具有比较优势，有效满足了制造业园区等储能用户的需求。在安全性方面，全钒液流电池储能系统运行在常温常压环境，电解液不易燃，无起火爆炸风险。在使用寿命方面，使用寿命可达20年，充放循环20000次以上，性能衰减小。在环境友好方面，全钒液流电池的电解液可直接回收利用，在电池废弃后电解液可以进入钢铁、合金等生产环节应用，对环境影响低于锂离子电池方案。","    在新型储能领域中，液流电池是除锂离子电池外，装机量最多、增长速度最快的电化学储能解决方案。预计到2027年，我国液流电池市场整体规模将超过100亿元。全钒液流电池系统储能电站，在安全性、使用寿命、系统灵活性和环境友好度等方面具有明显优势，通过该场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速全钒液流电池系统的推广应用。","广州高新区能源技术研究院有限公司\n联系人：凤鹏举\n联系方式：13694304447"]
[4,"亿航智能深圳宝安区城市空中交通运营应用场景","    亿航智能设备（广州）有限公司联合深圳市宝安区，在宝安区欢乐港湾共同建设了全国首个城市空中交通运营示范中心，构建了全套城市空中交通运输与调度运营解决方案。\n    城市空中交通（UAM）是指城市内适用于载人飞行器和无人飞行器系统的安全高效交通运作方式，由飞行器、地面基础设施、空域管理系统等多个环节构成。当前，UAM市场处于快速发展阶段，各环节技术与解决方案加速迭代。\n    在该应用场景中，引入融合了空中自动驾驶等创新技术的亿航智能EH216-S无人驾驶载人电动垂直起降航空器（eVTOL），作为城市空中交通的主要载具，初期主要提供空中旅游观光体验服务。建设了配合eVTOL使用的专用垂直起降机场、机库、指挥调度中心、服务中心等基础设施，形成了开展eVTOL常态化运营的全环节支撑体系。\n    在该应用场景中，城市空中交通运营示范中心在UAM服务支撑能力、运营经济效益等方面具备行业竞争力。服务支撑能力方面，单一城市空中交通运营示范中心可支持超过10台航空器开展运营服务。运营经济效益方面，运营10台航空器开展空中旅游观光体验服务营业利润率可达到20%，经济效益显著。","    发展低空经济对于激活立体空间资源、提供高效公共服务、改变生产生活方式、催生跨界融合新生态、打造经济增长新引擎、加快形成新质生产力具有重要意义。预计到2030年，我国低空经济市场规模有望达到2万亿元。亿航智能深圳宝安区城市空中交通运营示范中心是国内首个UAM运营中心，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速城市空中交通建设，推动低空经济发展。","深圳鹏城之翼通用航空有限公司\n联系人：许灌燊\n联系方式：13537895555\n\n深圳市明澜低空经济产业服务有限公司\n联系人：何志钦\n联系方式：13802285781\n\n广东亿航通用航空有限公司\n联系人：蒋瑜涛\n联系方式：18929373037"]
[5,"深圳龙岗“数据脱敏开放+全国产架构”人工智能算法训练平台应用场景","    深圳市龙岗区依托华为“鲲鹏+昇腾”全国产架构，将脱敏开放的公共数据应用于人工智能算法训练应用场景中，打造了高效服务的人工智能算法训练综合服务平台。\n    人工智能算法训练是指使用算法和数据对机器学习模型进行参数调整和优化的过程。数据、算力等是人工智能算法训练的关键要素，但因其供给不足、使用成本高等问题，严重制约了人工智能算法领域创新企业的发展。\n    在该应用场景中，为丰富高质量数据供给，通过部署政务云安全域、搭建脱敏样例数据库等手段，对全区公共数据资源进行脱敏开放，在确保数据安全的基础上，为人工智能算法训练提供了大量优质数据资源。为提供优质算力资源，部署了10台华为Atlas 800算法训练服务器（合计约16P FP16算力）并配合政务云专用安全域虚拟机，为人工智能企业提供了基于“鲲鹏+昇腾”全国产技术架构的低成本优质算力服务。\n    在该应用场景中，人工智能算法训练综合服务平台在算法训练效率、算法应用效果方面取得显著成效。训练效率提升方面，算法平均训练周期压缩80%，参与训练的算法平均准确度超过90%，已支撑5家本土企业（机构）完成了22项算法的研发。算法应用效果方面，依托城市公共视频数据训练的电网安全相关算法，已累计发现并消除外力破坏、电缆沟盖板破损等隐患51处，避免了13.2万时/户停电影响，电力基础设施安全隐患识别效率提升了80%。","    人工智能是引领新一轮科技革命和产业变革的战略性技术，具有溢出带动性很强的“头雁”效应。人工智能算法训练在研发AI新应用等方面意义重大。基于公共数据脱敏开放和“鲲鹏+昇腾”全国产技术架构的人工智能算法训练综合服务平台，能够为中小企业、初创团队等提供质量高、成本低、风险小的数据、算力、算法标注和训练工具等人工智能算法训练关键要素，通过该应用场景的迭代升级和展示，能够加速该方案的推广应用，加速培育人工智能产业生态。","深圳市龙岗区政务服务和数据管理局\n联系人：陈帮泰\n联系方式：13631567560\n\n深圳市龙岗区产业投资服务集团有限公司\n联系人：陆宁\n联系方式：13509659900\n\n华为技术有限公司\n联系人：姜仁昊\n联系方式：18507551123\n\n深圳云天励飞技术股份有限公司\n联系人：李伟\n联系方式：15907554983"]
[6,"基于电力线载波通信技术与鸿蒙操作系统的华为深圳培训中心全屋智能应用场景","    华为终端有限公司在华为深圳培训中心，将电力线载波通信技术与鸿蒙操作系统整合应用于全屋智能应用场景中，形成了一整套全屋智能解决方案。\n    全屋智能是指将房间内各类设备进行连接并智能化集成控制，是打造智慧建筑、智慧园区的基础。目前，在全屋智能应用场景中，存在着无线连接稳定性差、不易部署、智能化程度低等难题，难以形成全场景、全设施、全功能覆盖。\n    在该应用场景中，为提高设备链接稳定性，应用电力线载波通信技术，将模拟或数字信号等调制在电力线上传输，实现了屋内设备“通电即联网”，形成了高可靠性、易改造拓展的设备连接方案。为实现设备智能化集成控制，通过鸿蒙智联方案集成联动智能家电、智能传感等设备，实现了智慧照明、冷暖新风、智慧安防等多设备联动的智慧化应用。\n    在该应用场景中，华为全屋智能解决方案具备优异的稳定性、易部署性和经济性。稳定性方面，通过电力线载波通信，实现互联设备100万+小时不掉线和99.99%通信成功率。部署便利性方面，可依托电力线进行部署，最长传输距离达到2000米。经济性方面，华为深圳培训中心全屋智能部署后，实现了照明、空调用电的有效节约，经估算约1.12年电力节约成本即可覆盖全屋智能改造成本。","    全屋智能市场空间广阔，我国作为全球最大的智能家居市场，2016-2023年，市场规模由2608亿元增至7150亿元，年均增速超过16%。应用了电力载波通信技术和鸿蒙操作系统的全屋智能解决方案，在高稳定性、易部署、经济性、生态丰富性等方面具有优势，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速全屋智能解决方案的推广应用。","华为终端有限公司\n联系人：李杨\n联系方式：18988764070"]
[7,"中山大学光华口腔医学院附属口腔医院3D打印数字化牙科生产应用场景","    广州黑格智造信息科技有限公司与中山大学光华口腔医学院附属口腔医院合作，将3D打印及相关数字化技术应用于牙科生产应用场景中，形成了3D打印数字化牙科解决方案。\n    牙科生产是根据患者牙模，定制化生产义齿或矫治器的生产加工过程。在牙科生产场景中，传统上主要依靠技师个人技能和经验，生产效率低，易产生形变和误差，难以满足患者需求。\n    在该应用场景中，通过人工智能算法与图形处理技术，搭建形成面向牙科的3D打印前处理AI自动化平台，通过对口腔扫描模型进行智能排版切片与自动化设计，有效提升了模型处理效率与精准度。通过运用智能化3D打印设备及配套材料，可生产高精度、高一致性的牙科产品，目前已经覆盖了正畸、种植、修复等牙科全领域需求。\n    在该应用场景中，3D打印数字化牙科解决方案在生产效率、产品精度、生产成本等方面具有显著优势，其运用有效提高了牙科生产加工的精度与效率。在生产效率方面，3D打印设备可实现7×24小时不间断生产，生产效率较传统牙科生产加工提升16倍。在产品精度方面，产品成型精度误差±26.8um—±37.5um，产品返修率降低99%。在生产成本方面，由于工艺简单、生产制造周期短，整体生产成本降低50%。","    中国口腔医疗服务市场增长潜力巨大。预计到2025年，中国牙科生产领域市场规模将超过1000亿元。黑格科技3D打印数字化牙科解决方案，有效解决了传统牙科生产效率低、加工精度差等问题，有效提升了牙科生产制造水平和患者体验，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速牙科3D打印技术的推广应用。","广州黑格智造信息科技有限公司\n联系人：杨志勇\n联系方式：13431006884"]
[8,"广东精源惠州超精密数控研磨抛光应用场景","    广东精源科技有限公司与汽车电子及自动化领域龙头企业合作，将超精密抛光新材料、新工艺、新装备应用于HUD（抬头显示）反射镜模具等的研磨抛光应用场景中，形成了超精密数控研磨抛光系统解决方案。\n    超精密研磨抛光是超精密加工的重要环节，能极大提升工件表面的平整度、光洁度和几何精度，以满足半导体、医疗器械等领域极端精度要求。在超精密研磨抛光应用场景中，对研磨抛光材料、装备等都提出了更高的要求。\n    在该应用场景中，为提升工件加工精度，融合运用激光加工、等离子体等技术，创新研发了超精密数控研磨抛光装备，实现高效高精密度工件研磨加工。为提升工件表面光洁度，运用纳米级粒径磨料等新型研磨抛光材料，有效降低了工件表面粗糙度、摩擦系数等，提升了工件的耐磨性、光学性能等。\n    在该应用场景中，超精密数控研磨抛光系统整体解决方案在提升工件表面的均匀性、光洁度等方面具有明显优势。加工精度方面，通过对HUD（抬头显示）反射镜模具表面进行超精密研磨抛光，模具的面型误差由15um下降至3um。表面光洁度方面，模具的粗糙度由Ra1.18um下降至Ra0.002um以内。使用超精密研磨抛光后模具生产的模压产品，面型精度由100um升至15um以内，极大的提升了光学性能以及质量一致性、良品率和外观质感。","    研磨抛光作为制造业的重要环节，具备千亿级市场规模。随着半导体、高端医疗器械、精密仪器等高端制造业对于纳米级加工精度的新要求，超精密数控研磨抛光技术重要大幅提升。超精密数控研磨抛光系统整体解决方案，能够高效的完成各领域关键元件“超精密”与“超光滑”的加工需求，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速该方案的推广应用，提升高精度制造加工能力，助推高端制造业发展。","广东精源科技有限公司\n联系人：杨兵\n联系方式：18073352004"]
[9,"深圳能源集团妈湾电厂直接电解海水制氢应用场景","    深圳氢致能源有限公司与深圳清华大学研究院、深圳能源集团股份有限公司合作，将直接电解海水制氢技术应用于氢制备应用场景中，在深圳妈湾电厂建成了全球首个单体规模最大（500kW）、百标方级电解海水制氢示范项目。\n    电解水制氢是在直流电的作用下，通过电化学过程将水分子解离为氢气与氧气的过程。由于海水中含有高浓度氯离子等杂质，传统电解水制氢设备无法高效可持续的直接电解海水制氢。\n    在该应用场景中，创新研发和运用了高催化活性、高选择性、耐腐蚀性催化剂材料，通过调控活性中心的配位环境，构筑超浸润阵列化电极，降低催化剂过电位，实现了高效率直接电解海水制氢。创新多段式电解槽设计，可对电解制氢功率负载进行灵活调控，实现了可再生能源波动性工况下制氢电解槽的稳定运行。\n    在该应用场景中，直接电解海水制氢解决方案在制氢成本、运维周期等方面显著优于现行解决方案。制氢成本方面，电解槽制氢能耗小于4.4kWh/Nm3，比现行解决方案碱性电解槽低12%以上，综合制氢成本低13%-15%。在运维周期方面，由于对水质耐受性高，设备无故障运行周期同比现行解决方案增加三倍以上，大幅降低运维成本。","    氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，预计到2050年，我国氢能的年需求量接近1.3亿吨，其中绿氢需求接近1亿吨，市场规模超过十万亿元。直接电解海水制氢解决方案在深远海风电、光伏储能和输运等领域具备广泛的应用空间，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速该电解海水制氢解决方案的推广应用。","深圳能源集团股份有限公司\n联系人：程朝龙\n联系方式：13926597029\n\n深圳氢致能源有限公司\n联系人：余恩德\n联系方式：18957466966\n\n深圳清华大学研究院\n联系人：翟卫娜\n联系方式：15018500909"]
[10,"南方电网茂名供电局高安全长寿命导电高分子基复合接地极系统应用场景","    广东腐蚀科学与技术创新研究院联合南网广东电网有限责任公司茂名供电局，率先将导电高分子基复合接地极材料应用于接地装置场景中，形成了新型电力、石化接地系统产品，保障了在沿海地区盐渍土壤、广东地区酸性土壤、石化设备下高腐蚀性土壤等环境中接地系统高安全长寿命运行。\n    接地系统是对由埋在地下的多个导电接地极和由导体将这些接地极相互连接组成网状结构的接地体系的总称，是电力、能源、石化、轨道交通等系统安全运行的基础保障。目前，在接地系统应用场景中，常用镀锌钢、铜及铜包钢等传统材料，作为接地极材料，导致接地极易被腐蚀，从而引发接地失效并造成严重安全后果及经济损失。\n    在该应用场景中，为满足接地极材料抗腐蚀需求，通过制备本征导电聚合物以及在高分子材料网格结构中构建导电结构，并经纳米改性工艺，形成了兼具优异导电散流与耐腐蚀性能的高安全长寿命接地极材料。同时，通过内置复合芯级材料的支撑结构，强化接地极力学性能。本接地系统适用于从单体设备到大型接地网建设，具备了广泛的施工适用性。\n    在该应用场景中，导电高分子基复合接地材料具备优异的排流性能、抗腐蚀性能、电气性能和环境友好性，有效提升了接地系统综合使用性能。在抗腐蚀方面，导电高分子基复合接地材料可满足接地系统全生命周期的使用要求（60年），大幅高于目前广泛应用的镀锌钢（6-8年）等材料；在电气性能方面，导电高分子基复合材料在高土壤电阻率的条件下，接地电阻也低于3.5Ω，显著低于设计要求值25Ω；在环境友好性方面，导电高分子基复合接地材料不会向土壤释放任何有害物质，对埋设环境不产生任何污染。","    高安全长寿接地系统市场空间巨大，在电力、石化、轨道交通、通讯、军工、建筑等行业每年市场规模预计达到2000亿元，拥有广阔的市场空间。其中，电力行业不低于300亿元、石化行业不低于100亿元、通讯行业不低于80亿元、铁路行业不低于200亿元。应用了导电高分子基复合接地材料的新型接地系统，在排电流、抗腐蚀性能、电气性能、环境友好性等方面具有明显优势，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速该新型接地系统的推广应用。","广东腐蚀科学与技术创新研究院\n联系人：娄凡丽\n联系方式：135 5689 6005\n\n茂名供电局基建部项目中心\n联系人：杨建勇\n联系方式：18128386566\n"]
[11,"南方电网高安全性固态储氢电网侧储能型加氢站应用场景","    中国有研联合南方电网，率先将固态储氢技术应用于氢存储应用场景中，打造了国内首个固态储氢电网侧储能型加氢站，并实现了全国首个固态储氢项目并网。\n    储氢系统是指将氢气储存在特定容器中，以便在需要时使用的一整套装置，包含储氢容器、各类管路阀门、控制器等，安全、高效的储氢技术是氢能实现大规模应用的关键之一。储氢技术路线较多，以储氢合金为介质的固态储氢技术具备储氢密度高、低压高安全、吸放氢条件温和、工况与绿氢高度匹配等优势，是储氢技术发展的重要方向。\n    在该应用场景中，为满足低压高容量储氢需求，通过优选合金成分、熔炼工艺及粉体制备技术，开发出了适用于电网侧氢储能的高容量低成本储氢合金及制备技术。为满足快速充放氢需求，通过传热传质仿真设计，优化了储氢容器结构及封装工艺，研发了符合电网侧氢储快速充放氢要求的低压安全高密度固态储氢装置，耦合集成了固态储氢装置与制氢、燃料电池等设备设施，并利用PLC（可编程逻辑控制器）等自动控制，形成了适用于电网侧氢储能的整体解决方案。\n    在该应用场景中，低压高安全固态储氢装置具备高储氢密度和快速吸放氢响应特性，储氢单元体积储氢密度高于50kgH2/m3，是35MPa高压气态储氢技术的2倍以上；工作压力低（≤4MPa）且温度温和，充放氢速率较快。","    氢能作为来源多样、清洁高效、用途广泛的二次能源，是我国能源结构转型的重要载体，也是有着数万亿元潜在市场空间的新赛道。到2035年，我国氢能产业产值预计达5万亿元。基于以储氢合金为介质的固态储氢技术打造的低压高安全储氢系统，在储氢密度、操作温度、充放氢速率以及安全性等方面具有优势，并可拓展应用于燃料电池车船、应急电源车、备用电源和规模氢储能等领域，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，有助于推动氢能产业提速发展。","有研（广东）新材料技术研究院\n联系人：彭柯崟\n联系方式：18676592979"]
[12,"科大讯飞星火教育认知大模型赋能数字化教学应用场景","    科大讯飞华南有限公司联合广东广雅中学，将讯飞星火认知大模型运用到中学数字化教学应用场景中，形成了一系列人工智能大模型支撑的数字化教学工具和解决方案。\n    数字化教学主要是将各类创新型数字技术运用到教学、教育资源管理等各环节的过程。通过运用数字化教学工具，对提升教师备课效率、教学精准度，激发学生学习兴趣有较大促进作用。\n    在该应用场景中，依托星火大模型深层语言理解和对话生成能力，实现了类人化作文批改功能，并可以提出个性化写作优化建议。依托星火大模型逻辑思维和语言理解能力，实现了类人“对话式”互动答疑功能，有效提高了学生思考和探究能力，并加深学生对知识点的掌握程度。依托星火大模型文本生成和图、文、音、视频等多模态资源检索等能力，实现了作业设计、教学反思、课题灵感、学生评语、班会设计等功能，进一步减轻了教师压力，提升了教师工作效率。\n    在该应用场景中，应用星火大模型支撑的数字化教学工具在全省形成了精品课例42个，典型应用案例3个，其中1个案例获推申报“2024年度教育部智慧教育优秀案例”。","    教育是国之大计。当前，国家教育数字化战略行动全面启动，教育领域全面数字化转型已成必然趋势。未来三年，全国教育数字化市场规模约6000亿元。人工智能大模型支撑的数字化教学工具和解决方案在提升教师备课效率、教学精准度，激发学生学习兴趣等方面具有显著作用，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速数字化教学工具的推广。","科大讯飞华南有限公司\n联系人：恽风静\n联系方式：13355512225\n\n广东广雅中学\n联系人：邬明燕\n联系方式：13763301597"]
[13,"深圳市龙华区模块化高层建筑建造应用场景","    中建海龙科技有限公司与深圳市龙华人才安居有限公司合作，将模块化建筑技术应用于高层建筑建造应用场景中，在深圳市龙华区打造了国内首个采用混凝土MiC（模块化建筑）工艺建设的高层住宅类项目。\n    模块化建筑是指建筑主体、围护结构、设备管线、室内装修等均在工厂完成制作、安装，形成标准化的预制空间模块，并在施工现场装配连接形成的建筑。相较于传统建筑形式，模块化建筑在建设效率、质量控制、环境友好度等方面具有较大优势。\n    在该应用场景中，为提升建筑建造效率，引入了由空间功能单元与建筑结构构成的箱模-现浇剪力墙结构解决方案，在保证建筑结构力学性能的同时，实现了工厂内模块生产与工地现场主体结构浇筑的流程分离与并行建造。为提升建造质量，构建了“工厂-运输-现场”的全流程互联智慧管理体系，依托工厂自动化质量检测、运输调度精准管理等智能制造创新技术，实现了全流程数字化交付和精细化管理。\n    在该应用场景中，基于模块化建筑的智慧建造解决方案在多方面具有较大优势。建造效益方面，项目整体建造速度由3年缩短为1年，工期缩短2/3；总用工量减少20%以上；减少了约20%的材料浪费、50%的建筑垃圾以及50%的能源消耗。建造质量方面，房间平整度、地砖灰缝、阴阳角部位、有水区域的排水措施及窗台滴水线等环节处理水平大幅高于传统建造方式。环境友好方面，箱模式模块的预先装修有效降低有害物质水平，实现了项目竣工即达到入住条件。","    模块化建筑是未来建筑施工技术发展的重要方向，2022年我国模块化建筑市场规模就已超过1100亿元，未来的市场空间广阔。基于模块化建筑的智慧建造解决方案，能够显著提升建筑建造速度、提高建筑施工质量、改善建筑使用体验，相较于传统建筑建造技术优势明显，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速该模块化建筑智慧建造整体解决方案的推广应用。","深圳市龙华人才安居有限公司\n联系人：陈云\n联系方式：18098944266\n\n中建海龙科技有限公司\n联系人：徐恺\n联系方式：18675859706"]
[14,"深圳市内河无人巡逻艇缉私安防应用场景","    航天科工深圳（集团）有限公司联合深圳市福田区公安局，率先将无人驾驶巡逻船艇应用于内河缉私安防巡检应用场景中，形成了适应内河水域使用工况的安防巡逻无人艇方案。\n    内河安防巡逻任务主要包括打击走私犯罪、水域管理、反恐防爆、灾害搜救、船舶交通监控等。广东省内河水域广阔，内河安防巡逻任务要求高、任务重，传统有人艇难以实现全天候巡逻和实施数据回传，巡逻效率较低。\n    在本应用场景中，通过引入船舶智能航行控制、智能感知、图像识别等创新技术，以及微波通信、激光雷达、摄像头、夜视仪、卫星导航等设备，使船艇具备了自主航行能力，以及对违法目标和突发情况的自主识别、信息回传与自主告警等能力，实现了无人化的智慧巡航功能。\n    在该应用场景中，内河水域安防巡逻无人艇在提升执法效率、降低人员工作强度等方面具有显著优势，其运用有效地提高了内河水域安防巡逻的安全性与效率。在提升执法效率方面，执行安防巡逻任务人员由单艇3人下降为1人。在降低人员工作强度方面，巡逻人员仅需在指挥中心对无人艇实时回传的视频进行监管，并可远程控制无人艇进行警示与喊话，无需长时间户外作业。","    中国水域面积辽阔，内河水域安防巡检是保障水域安全、保护水资源生态，以及打击违法犯罪行为的重要手段。适应内河水域使用工况的安防巡逻无人艇方案，可有效提升内河安防巡逻的执法效率，加快该领域技术迭代与更新，有助于推动更多的无人艇技术应用推广。","航天科工深圳（集团）有限公司\n联系人：李晓\n联系方式：13068727837"]
[15,"广东省建筑科学研究院琶洲广州国际文化中心智慧建造管理应用场景","    广东省建筑科学研究院集团股份有限公司将建筑信息模型（BIM）技术整合运用到工程项目建设管理应用场景中，形成了一套基于BIM的工程项目建设过程智慧化管理整体解决方案。\n    BIM是指在建设工程及设施全生命周期内，对其物理和功能特性进行数字化表达，并依此设计、施工、运营的过程和结果的总称。传统的工程项目建设过程管理缺乏精细化管理手段，项目资料管理、建设过程动态监控等难度较大。\n    在该应用场景中，为强化工程项目资料管理、实时把握工程项目概况，通过汇集工程项目从设计到施工的全过程资料，并动态实时更新数据，构建形成了项目整体BIM模型，实现了全要素数字化管理。为提升精细化过程管理能力，在施工现场部署应用AI智能摄像头、新型传感器、生物识别等新技术装备，实现了违规行为识别警报、人员定位与追踪、重大施工设备监控等智能化管理功能，全面提升了建设过程管理能力。\n    在该应用场景中，基于BIM的工程项目建设过程智慧化管理解决方案在规范管理、精准决策、过程控制等方面具有显著优势。规范管理方面，通过实时监测及时发现安全问题，大幅降低安全风险。精准决策方面，通过数据采集与分析，精准提出人员薪酬、岗位配置等决策建议，实现人员薪酬95%以上合理化。进度把控方面，通过建筑材料、机械设备等合理统筹，单一项目主体工程工期缩短约20天。","    建筑行业是国家和地区经济发展的重要行业，2023年，全国建筑业总产值高达31.6万亿元。基于BIM的工程项目建设过程智慧化管理解决方案，能够广泛应用于房屋建筑、市政工程等工程项目管理中，以数字化技术提升建设效率与项目收益，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速该方案的推广应用，促进建筑业的数字化转型升级。","广东省建筑科学研究院集团股份有限公司\n联系人：张国真\n联系方式：18819205873"]
[16,"广州南沙供水系统全流程数字化应用场景","    广东粤海水务股份有限公司、广州南沙粤海水务有限公司将智能传感、人工智能大模型等数字创新技术引入南沙区供水系统各主要环节中，形成了供水系统全流程数字化解决方案。\n    供水系统包含了水源采集、处理、输送等多环节，涉及水厂、输水管网、泵站等多类生产主体与设施。目前，在供水生产应用场景中，水务行业缺乏有效地可视化监管及智能分析能力，难以实现数字化、智能化、精细化管理运营。\n    在该应用场景中，通过物模型管理、数据引擎、组态库和孪生应用管理等，研发建立了供水系统“数字孪生”平台，能够自由编排、快速构建三维可视化水厂，并对标准工艺单元和设备物模型统一管理。通过综合应用机器学习、边缘计算等新技术，对水厂的絮凝药剂投放关键工艺进行“非线性建模”，形成了智能絮凝药剂投放模型，并部署至边缘计算网关，从而实现了絮凝药剂精准投放。通过综合应用管网动态压力调控、漏失评价定位等新技术，打造了“智慧控漏”数字化平台，从而实现管网资产管理、模型运算、漏损控制、调度决策等智慧化应用。\n    在该应用场景中，供水系统全流程数字化解决方案在提升全过程管理效率、降低生产成本、控制管网损漏等方面效益显著。管理效率方面，实施270余项远程巡检，降低人员巡检频次80%。生产成本方面，在水质达标的前提下，平均絮凝药剂投加量降低约15%。损漏控制方面，管网整体漏损率由11.2%降至9.5%，每年节约水资源损耗约360万吨。","    供水是重要的民生基础服务。据国家统计局数据，我国规模以上水务企业数量超过3000家，总产值近4500亿元。供水系统全流程数字化解决方案，以数字化、智慧化技术支撑供水行业精细化、高质量发展，通过该应用场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速该方案的推广应用，推动供水行业提升发展效益、降低资源损耗。","广东粤海水务股份有限公司\n联系人：李伟利\n联系方式：19168834424"]
[17,"中山先进低温技术研究院国产液氢储能应用场景","    中山先进低温技术研究院依托中国科学院理化技术研究所技术储备，率先将全套国产化氢液化设备应用于液氢储能应用场景中，形成了液氢储能解决方案。\n液态储氢是采用低温技术将氢气冷却到液化温度（标准大气压下，-253℃）以下，以液体形式储存在高度真空的绝热容器中的一种技术方案。其具有能量密度高、运输成本低、储氢纯度高等优势。\n    在该应用场景中，创新设计了正仲氢转化催化剂，氢气通过不同温度梯度的正-仲氢转化器进行正-仲氢转化。创新设计了多级热交换器与多级透平膨胀机组合结构，通过氦气制冷循环实现制冷，将氢气逐级冷却到低温后节流并过冷获得液氢。\n    在该应用场景中，全套国产氢液化设备在氢液化及存储能力、碳减排等方面具有比较优势。氢液化及存储能力方面，形成5吨/天（5TPD）液氢生产能力，液氢储量达到200m³，折合储能能力达到30万千瓦。碳减排方面，通过液氢储能每年减少约4000吨二氧化碳排放。","    氢液化技术门槛高，在关键装备环节存在“卡脖子”问题，国内现有长期运行的液氢基地及氢液化器全部依靠进口。氢能作为我国能源结构转型的重要载体，市场空间广阔。全套国产化氢液化装备的应用，提高了我国在液氢领域的自主可控水平，加快了该领域技术迭代和更新，有助于推动液氢技术更大范围的推广应用。","中山先进低温技术研究院\n联系人：王倩\n联系方式：15300147869"]
[18,"韶关市凡口铅锌矿矿井无人驾驶应用场景","    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿与北京北矿智能科技有限公司等合作，率先将无人驾驶与智能调度技术应用于地下非煤矿井运输应用场景中，打造了华南地区首个地下非煤矿电机车无人驾驶系统应用。\n    地下矿开采是从地下矿床的矿块里采出矿石的过程。在地下矿井运输应用场景中，传统人工操作的矿石运输方式，工人操控难度大、劳动强度大、危险性高，易发安全事故。\n    在本应用场景中，通过引入5G、多传感器融合定位、激光雷达等创新技术，对地下电机车进行改造升级，使电机车具备了全自动无人驾驶、障碍物自动检测、远程控制、自动充电等新功能，实现了装矿、运输、卸矿、充电等全流程自主作业。通过引入云计算、物联网、人工智能等技术，构建了电机车智能调度系统，提升了地下道路资源利用率和电机车运输效率。\n    在该应用场景中，地下非煤矿电机车无人驾驶系统在降低人力成本、改善工作环境、提高矿山安全水平等方面具有显著优势，其运用有效地提高了矿山地下运输的安全性和效率。在降低人力成本方面，矿山电机车单班运作所需人员由3人下降为1人。在改善工作环境方面，电机车司机改为远程监控，且无需放矿工在井下操作，大幅减少人员在阴暗、潮湿、粉尘的恶劣环境中工作时长。在提高矿山安全水平方面，电机车利用无人驾驶系统能够规范、平稳地进行矿石运输，降低了矿井事故发生率。","    中国地下矿山安全呈向好趋势，但运输类事故仍时有发生，造成经济损失和人员伤亡。2024年，国家矿山安监局联合多部委制定了《关于深入推进矿山智能化建设 促进矿山安全发展的指导意见》，提出到2026年，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于30%、20%，全国矿山井下人员减少10%以上。中金岭南凡口铅锌矿地下非煤矿电机车无人驾驶系统的研发与应用，提高了矿山运输领域的安全性，加快了该领域技术迭代和更新，有助于推动更多地下矿井无人驾驶与智慧调度技术应用。","深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿\n联系人：刘晓明\n联系方式：13755031441"]
[19,"惠州市“惠云眼”无人机全方位社会感知应用场景","    惠州市政务服务和数据管理局联合广东泰一高新技术发展有限公司，搭建了“惠云眼”平台，将统一应急救援服务调度指挥、统一影像数据服务、统一数据共享调度服务、统一数据标准规范服务等四大通用服务能力引入无人机城市感知应用场景。\n    当前，无人机系统广泛应用在城市管理、城市执法、社会治安、应急救援等城市感知与服务领域，各部门根据业务需要建设了各自独立的无人机服务体系，但由于部门间数据规范标准不统一，无人机数据难以实现跨部门共享，造成重复建设和资源浪费。\n    在该应用场景中，通过融合运用无人机、大数据、人工智能大模型等新技术，搭建了“惠云眼”平台，实现了全市域无人机统一远程调度、无人机数据资源的有效集约共享和集中规范管理，有效提高了全市域数据采集效率和数据资源共享利用率。\n    在该应用场景中，通过运用“惠云眼”平台，实现了高效的数据采集和共享，并有效支撑了无人机系统多元服务场景探索。在数据采集效率层面，以村庄数据巡检采集为例，运用“惠云眼”平台后，人力成本同比下降60%，工作耗时同比下降57%，作业效率实现大幅提升。在资源共享利用方面，依托“惠云眼”平台，实现了对高频次高清影像数据、部门特色业务图层等地理信息数据进行集约纳统，实现了多部门数据共享，多部门协同效率大幅提升。","    无人机在城市运行管理各方面应用日益广泛，在社会治安、城市管理、应急救援等领域发挥了重要作用。城市目前可有效利用的低空空域面积有限，城市管理领域的重复飞行造成了低空空域资源与数据资源的大量浪费，迫切需要对无人机进行集约管理，对相关数据进行共享利用。“惠云眼”平台的开发与应用，提高了无人机数据采集效率和数据资源共享利用率，加快了该领域技术迭代和更新，能够有效提升城市运行管理水平，推动更多无人机城市服务的落地。","惠州市政务服务和数据管理局\n联系方式：0752-2892187\n\n广东泰一高新技术发展有限公司\n联系人：陈淑君\n联系方式：15815438894"]
[20,"珠海金湾发电厂混合储能辅助调频应用场景","    广东珠海金湾发电有限公司联合南方电网电力科技股份有限公司，将“锂电+超级电容器”混合储能解决方案引入火电机组调频应用场景中，建设了南方区域首个“锂电+超级电容器”新型储能调频示范项目并成功并网。\n    火电机组调频是指在电力系统中，根据电网负荷的变化，调整火力发电机组的输出功率，以保持电网频率稳定的过程。在火电机组调频场景中，传统火电机组调频需要花费较长时间进行燃料输入和输出功率调整，响应速度慢。\n    在该应用场景中，创新采用“锂电+超级电容器”的混合储能技术，并通过能量管理系统（EMS），合理调度分配锂电池与超级电容器的出力，实现了对电网调频需求的快速及时响应。通过大数据等先进技术支撑，建立了适用于储能电池全寿命周期的运行数据管控分析系统，实现了“锂电+超容+机组”智慧化协同控制和储能系统全生命周期的智能管控。\n    在该应用场景中，“锂电+超容”的混合储能方案在调频性能及调频收益方面具有显著优势，能有效满足火电机组调频需求。在调频性能方面，系统投入运行后，平均综合调频性能指标提升了193%；日最高综合调频性能指标提升了269%。在调频收益方面，月均收益438万元，月最高收益585万，项目投资静态回收期2年，10年内部收益率（IRR）达到62%。","    新型储能技术应用范围广泛，其中火电厂储能辅助调频是仅次于新能源配储的电源侧储能场景。目前，我国火电厂发电装机容量约为13.9亿千瓦，已完成灵活性改造的仅占21.6%，市场潜力大。“锂电+超容”的混合储能调频解决方案，在调频性能及调频收益方面具有比较优势，通过该场景的技术优化迭代升级和展示，能够加速新型储能技术在火电厂调频领域的推广应用。","广东珠海金湾发电有限公司\n联系人：罗建文\n联系方式：13727881822"]
["（注：排名不分先后）"]